**中山市小榄人民医院安装一键式（物理按键）报警装置**

**市场调研报价表**

**一、报价清单**

| **序号** | **货物（服务）****名称** | **品牌** | **单位** | **数量** | **单价（元）** | **总价（元）** | **其他说明****（如有）** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| **合计** |  |  |  |  |  |  |
| **含税价（大写）：** |

**二、报价要求**

响应供应商应具有相关的资格条件（详见附件《用户需求书》），响应报价时应同步提供以下资料**（需盖公章）**：

1. 报价表、营业执照且经营范围应包含：安防系统产品设备销售、安装、维护等与本项目相关经营范围；

2、提供主流技术方案、产品核心功能介绍（如报警触发、定位、多级响应、电子地图、记录与报表等）、产品规格参数、同类成功案例、实施方案及售后服务承诺等。

**报价公司：**

**联系人：**

**联系电话：**

**报价日期：**

**用户需求书**

一、资格条件

1.响应供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的企业法人或其他组织，具有项目的承接能力、合同的履约能力、售后服务能力和良好的信誉，且未被列入失信被执行人、重大税收违法、政府采购严重违法等名单。

2.响应供应商须具有安防设备产品销售、安装、维护相关经营范围。

二、项目概况

1.项目名称：安装一键式（物理按键）报警装置

2.项目地点：中山市小榄人民医院内

3.预算金额：待定

4.项目简介与总体要求：本项目拟于采购人所在范围内指定位置安装一键式（物理按键）报警装置，分布位点约500个（系统预留端口及容量可实现后期扩展）。报警系统通过TCP/IP网络运行，前端设备采用POE供电。在医院的的各个重点部位部署POE紧急求助按钮，在医院监控中心放置全网络报警主机，通过监控中心报警管理平台实现统一管理。当院内某处发生紧急事件时，求助人员可及时按下紧急按钮并触发报警，报警信号上传至全网络报警主机以及报警管理平台，监控中心的报警提示设备立即发出声光报警信号，同时平台会实时弹出报警信息、防区位置，医院监控中心接收到报警信号后，及时响应，采取相关的救援措施，做好现场的安全维护工作。

三、报价要求

1.响应报价为到采购人的交货总价，报价包含且不限于货物及零配件的购置和安装费、运输费、包装费、装卸费、保险费、调试费、软件费、检验费及培训、质保期售后服务以及合同实施过程中应预见和不可预见等的含税费用，采购人不再另付任何费用。

2.所有响应报价均应为人民币含税价，金额单位为元。

3.成交供应商须开具与报价文件中报价单位名称、响应报价一致的发票。

4.缺项、漏项的报价为无效报价。

四、采购内容

**（一）系统核心组成**

**1.紧急报警按钮（前端设备）：**为坚固耐用的物理按钮，包含为桌面式（如固定在护士站、收费窗口、药房等柜台）、墙面式（安装在公共区域走廊、急诊室、办公室内），可多种方式搭配并联使用。采用醒目的红色按钮，并带有“紧急求助”或“SOS”标识等，以及按钮需带有防误触保护设计。

**2.报警主机（控制中心）：**安装在医院的监控中心（中控室），接收来自所有前端按钮的报警信号，并进行处理。

**3.声光报警器：**安装在监控中心，接收到前端报警信号时，能发出高分贝警报声和强烈闪烁的警示光，提醒值班安保人员注意。

**4.显示终端（管理平台软件）：**在监控中心的电脑上运行的管理软件，当报警触发时，软件界面会立即弹出警报信息，并精准显示报警点的具体位置（如“综合楼六楼东区护士站”）。可实现对前端报警设备的统一管理与控制，包括设备状态监测、参数配置、呼叫处理、报警事件记录与查询等功能。

**5.网络传输：**利用医院的内部网络基础设施进行数据传输，采用TCP/IP通信协议，确保报警数据及控制指令能够准确、快速地在前端设备与后端管理平台之间传输，有效降低数据传输延迟，保障报警信息的及时送达。（由供应商提供网线、线管、电源线、交换机、电源插座以及其他安装配件，需在采购清单中列出）

6.所有报警事件的时间、地点、处理过程都会被系统记录在案，形成日志，便于日后查询、追溯和责任界定。

**（二）主要安装区域：**护士站/门诊窗口、收费处/药房、急诊室（ER）、病房区域、公共走廊、停车场、行政办公室、重点库房等。

**四、包装、保险及发运、保管要求**

1.成交供应商所供货物包装质量必须符合国家相关标准，货物的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐的措施，货物要求有包装材料保护运至现场。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由成交供应商承担。

2.成交供应商负责将货物材料货到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。

3.各种货物必须提供装箱清单，按照装箱清单验收货物。

4.货物在现场的保管由成交供应商负责，直至项目验收完毕。

5.货物在验收合格前的保险由成交供应商负责，成交供应商负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

6.货物至采购人指定的使用现场的包装、保险及发运等环节和费用均由成交供应商负责。

**六、质保期及售后服务**

1.质保期为自设备安装调试完毕并经双方验收合格之日起至少**2**年，保修期内用户所购设备各部件发生非人为故障，成交供应商应负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。

2.交付使用后及质保期内，要求对管理员、操作员、普通用户进行分级培训。

**七、验收**

1.货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，产品无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2.采购人组成验收小组按国家有关规定规范及本用户需求书规定进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由成交供应商承担。

3.货物在验收过程中发现所交付的货物有短缺、次品、损坏或其他不符合采购人需求的，采购人有权拒付该批货物的费用，并由成交供应商承担由此发生的一切费用和损失。

4.所有货物在使用过程中发现以次充好或使用假冒伪劣产品的，成交供应商除无条件更换货物外，采购人还需按成交货物价格×更换货物数量之总值的5倍金额扣除成交供应商的履约保证金。此种情况超过3次或以上的，履约保证金不予以退还，采购人有权单方终止合同。

5.成交供应商应将货物的全套技术文档、用户操作手册、保修书、施工线路图、竣工图纸，以及有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

6.验收内容及标准：100%点位功能测试，测试成功率100%。

**八、付款方式**

经双方书面确认验收合格后，成交供应商开具该批次所供货物的有效全额普通发票（含税），采购人在收到发票并审核无误后一个月内完成付款。

**九、违约责任与赔偿损失**

1.成交供应商提供货品品质与验收标准不符的，采购人可要求成交供应商在限定时间内重新提供与验收标准相符的货品，由此引起的经济损失由成交供应商承担。

2.成交供应商未按时交货违约时，每延误一天按所延误货品价值的3‰向采购人交付违约金，若延误超过30天，采购人有权取消合同，成交供应商应按照货款总金额的30%向采购人支付违约金，并由此引起的经济损失由成交供应商承担。

3.采购人因自身原因改变所订产品违约而导致成交供应商无法按时交货的，所造成的经济损失由采购人负责。

4.成交供应商无故放弃成交资格的，向采购人支付成交价的5%的违约金；成交公告公示后7个工作日内，成交供应商不签合同的，向采购人支付成交价的5%的违约金。

**十、知识产权**

成交供应商保证因执行本项目向采购人提供的所有货物、材料、工序工艺等产品不侵犯第三方知识产权、商业秘密等权利。若发生侵犯第三方权利的情况,成交供应商中标人应负责与第三方交涉,并承担由此而产生的一切法律责任,如采购人因此而遭受损失，成交供应商应承担全部的赔偿责任。